湖北省图书馆购置书车、还书梯、还书箱及平板拖车项目询价文件
　　 
第一部分  询价邀请书
一、采购项目名称：湖北省图书馆购置书车、还书梯、还书箱及平板拖车采购
二、采购预算：2.5392万
[bookmark: _GoBack]三、报价文件递交截止时间：2026年07月 22 日 17 时 00 分
四、报价文件递交地址：湖北省图书馆物业管理部

第二部分  采购项目内容
一、供应商资格：
1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件
2、供应商应是中华人民共和国内注册并取得营业执照的独立法人。
二、采购项目技术规格、参数及要求：
1、采购项目需求一览表：
	采购人
	湖北省图书馆物业管理部

	项目名称
	湖北省图书馆购置书车、还书梯、还书箱及平板拖车项目

	招标内容
	本次采购为湖北省图书馆5楼方志馆购置工作所需书车、还书梯、还书箱及平板拖车

	完成时间
	合同签订后1个月内完成

	服务地点
	武汉市武昌区公正路25号湖北省图书馆四楼



2、 基本要求：
1）质量标准：所有设备需符合国家及行业相关标准，无设计缺陷、质量缺陷，确保使用安全。
2）材质与工艺：金属部件均需做防锈、防腐处理，板材厚度、管材规格满足承重及耐用需求；所有边角需做防护处理，无尖锐棱角，防止刮伤图书及工作人员。
3）静音性能：所有带脚轮的设备，推行过程中无明显噪音，适配方志馆安静的工作环境。
4）稳定性与耐用性：设备整体结构稳固，无晃动、倾倒风险；关键部件（如脚轮、扶手、框架）耐用性强，长期使用无松动、断裂现象。
5）适配性：所有设备尺寸、结构需适配方志馆现有场景，便于在书库、走廊、借阅区等区域通行与使用。
3、详细技术参数:
（一）铝合金三层双面斜面书车（采购数量：8 辆）

	序号
	技术项目
	详细技术要求

	1
	整体尺寸
	高 1150mm× 宽 800mm× 深 360mm，误差范围 ±5mm

	2
	结构样式
	三层 V 型双面斜面结构，斜面设计便于图书存取，防止图书滑落；层板间距均匀，适配常规图书尺寸

	3
	材质工艺
	主体采用铝合金材质，板材厚度≥1.2mm，表面光滑无毛刺、无划痕、无锈蚀；焊接部位牢固平整，无虚焊、漏焊，后无尖锐棱角

	4
	脚轮配置
	配置超静音万向轮，如下图，脚轮直径≥100mm，其中 2 个万向轮带刹车功能；安装牢固，承重能力满足使用需求，推行过程中无明显噪音。要求轮片采用橡胶材质，支架采用高强度工程塑料材质，采用精密轴承转运（非常规滚珠轴承）

	5
	承重性能
	单辆书车额定承重≥200kg，层板均匀承重无变形，长期使用无松动、摇晃现象

	6
	静音性
	要求车辆轻便安静，在馆内推动时无噪音杂音

	7
	安全与
适配
	边角做圆弧过渡处理，防止刮伤图书及工作人员；整体结构稳定，推行过程中无倾倒风险，适配方志馆地面环境



（二）铝合金两层平面书车（采购数量：8 辆）
	序号
	技术项目
	详细技术要求

	1
	整体尺寸
	高 900mm× 宽 800mm× 深 360mm，误差范围 ±5mm

	2
	结构样式
	两层平板结构，层板为平面设计，可放置周转箱、打包图书等物品；两端配置推拉扶手，扶手高度适配人体工学，便于工作人员操作

	3
	材质工艺
	主体采用铝合金材质，板材厚度≥1.2mm，表面光滑平整，无毛刺、无锈蚀；焊接部位牢固，无尖锐凸起，整体无变形、无凹陷

	4
	脚轮配置
	配置超静音万向轮，脚轮直径≥100mm，其中 2 个万向轮带刹车功能；脚轮转动灵活，推行无卡顿，静音效果良好，不产生刺耳噪音。超静音万向轮，如下图要求轮片采用橡胶材质，支架采用高强度工程塑料材质，采用精密轴承转运（非常规滚珠轴承）

	5
	承重性能
	单辆书车额定承重≥200kg，层板承重均匀，长期使用无弯曲变形，框架结构无松动

	6
	静音性
	要求车辆轻便安静，在馆内推动时无噪音杂音

	7
	安全与
适配
	扶手焊接牢固，无断裂风险；边角做防护处理，防止磕碰；适配方志馆走廊、书库等场景的通行需求



（三）还书梯（采购数量：3 个）
	序号
	技术项目
	详细技术要求

	1
	整体尺寸
	高 1290mm× 宽 450mm× 深 700mm，误差范围 ±5mm；梯步共 4 级，梯步间距均匀，适配人体步距

	2
	结构样式
	移动梯式结构，顶部配置扶手，梯步为防滑设计；整体框架采用加厚金属管材，结构稳固，无晃动现象

	3
	材质工艺
	主体采用优质金属材质，表面喷涂防锈涂层，涂层均匀无脱落、无气泡；梯步表面做防滑处理，如防滑纹或防滑垫，防止工作人员滑倒

	4
	脚轮配置
	配置静音万向轮，脚轮直径≥100mm，带自动锁定 / 解锁功能（站立时脚轮自动缩回锁定，移动时解锁）；脚轮转动灵活，推行无卡顿

	5
	承重性能
	额定承重≥150kg，可满足工作人员站立及图书取放需求，长期使用无变形、无断裂

	6
	安全与
适配
	梯步防滑性能良好，扶手高度适配人体工学，防止倾倒；整体重心稳定，移动及使用过程中无安全隐患，适配方志馆书架旁作业场景



（四）还书箱（采购数量：4 个）
	序号
	技术项目
	详细技术要求

	1
	整体尺寸
	高 800mm× 宽 700mm× 深 600mm，误差范围 ±5mm

	2
	结构样式
	封闭式箱体结构，顶部可开启或侧面设开口，便于图书投放与取出；箱体内部平整，无尖锐凸起，防止图书划伤

	3
	材质工艺
	箱体框架采用金属材质，箱体面板为优质板材，表面平整光滑，无划痕、无变形；焊接及拼接部位牢固，无松动、无开裂；箱体外部喷涂或覆膜，防刮耐磨，适配图书馆环境

	4
	脚轮配置
	配置静音万向轮，脚轮直径≥80mm，其中 2 个万向轮带刹车功能；脚轮安装牢固，转动灵活，推行无噪音

	5
	承重性能
	额定承重≥150kg，箱体内部均匀承重无变形，可存放足量图书，长期使用无箱体破损、框架变形现象

	6
	安全与
适配
	箱体边角做圆弧过渡处理，无尖锐棱角；可适配方志馆还书口、临时周转区等场景，便于图书集中收集与转运



（五）平板拖车（采购数量：2 个，含六轮 1 个、四轮 1 个）

1、六轮加长加大平板拖车
	序号
	技术项目
	详细技术要求

	1
	整体尺寸
	长 145cm× 宽 68cm，误差范围 ±5mm

	2
	结构样式
	加长加大平板结构，配置可折叠推拉扶手；平板表面平整，可适配货物捆绑带固定物品，防止搬运过程中滑落

	3
	材质工艺
	平板采用加厚工业板材，表面防滑耐磨；框架为加厚钢管材质，采用焊接工艺，牢固可靠；表面喷涂防锈涂层，防腐蚀、耐磨损，适配多种地面环境

	4
	脚轮配置
	配置六轮结构，采用工业耐磨静音轮，前轮为定向轮、后轮为万向轮，脚轮直径≥120mm，其中 2 个万向轮带刹车功能；脚轮支架为加厚金属材质，承重能力强，推行平稳无卡顿

	5
	承重性能
	额定载重≥500kg（1000 斤），长期重载使用无平板变形、框架断裂现象；八道横梁加固设计，提升整体承重稳定性

	6
	安全与
适配
	四角配置防撞防护装置，防止碰撞墙面、书架；扶手焊接牢固，折叠灵活，不占用额外空间；适配方志馆大件物品、批量图书的搬运场景



（2）四轮平板拖车

	序号
	技术项目
	详细技术要求

	1
	整体尺寸
	长 90cm× 宽 60cm，误差范围 ±5mm

	2
	结构样式
	标准平板结构，配置可折叠推拉扶手；平板表面防滑处理，便于放置周转箱、打包图书等物品

	3
	材质工艺
	平板采用加厚工业板材，表面防滑耐磨；框架为加厚钢管材质，焊接牢固，无虚焊、漏焊；表面喷涂防锈涂层，防腐蚀、耐刮擦，适配室内外多种环境

	4
	脚轮配置
	配置四轮静音万向轮，脚轮直径≥100mm，其中 2 个万向轮带刹车功能；脚轮转动灵活，推行平稳无噪音，适配方志馆地面及走廊通行

	5
	承重性能
	额定载重≥500kg（1000 斤），长期使用无平板变形、框架松动现象，结构稳定可靠

	6
	安全与
适配
	四角做防撞处理，防止磕碰损坏；扶手可折叠，便于存放；适配方志馆常规图书搬运、设备转运等场景






三、采购项目商务要求：
3.1经验要求：有类似项目业绩的供应商优先考虑
3.2项目预算：总价不高于2.5392万
3.3报价要求：报价为包干价，包括本项目所需的材料、人工、运输、安装、税收等一切费用。
3.4完工期：合同签订后30天内。如因不可抗力或甲方原因导致加工服务不能如期完成的，双方重新商定加工服务完成时间。
3.5质保期（服务期）：不少于三年
3.6验收要求：按照询价文件基本要求验收。如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改。验收合格后，甲方依据合同支付货款。
3.7售后服务：售后服务响应时间为一天。
3.8付款方式：双方通过合同进行约定。
3.9其他要求：无

    第三部分  报价须知
    一、报价文件
报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容，报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。
二、报价文件的编制
报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。
三、报价要求
对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
四、询价文件的封装
询价文件密封后加盖公章，包括但不限于报价表、企业法人营业执照、资质证明、法定代表人授权委托书等相关材料。
五、报价的步骤
1、报价审查。审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。
2、询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足问价文件最低要求的供应商规列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。
六、确定成交供应商办法
根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。
七、签订合同
成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。
